- __PORT_PULLUP : lowpower_macros.h
- AVR_ENTER_CRITICAL_REGION : avr_compiler.h
- AVR_LEAVE_CRITICAL_REGION : avr_compiler.h
- CLKSYS_AutoCalibration_Disable : clksys_driver.h
- CLKSYS_Enable : clksys_driver.h
- CLKSYS_IsReady : clksys_driver.h
- CLKSYS_RTC_ClockSource_Disable : clksys_driver.h
- DISABLE_JTAG : lowpower_macros.h
- F_CPU : XMEGA_power_consumption.c
- LEDPORT : XMEGA_power_consumption.c
- RTC_Busy : rtc_driver.h
- RTC_GetCompareFlag : rtc_driver.h
- RTC_GetCompareValue : rtc_driver.h
- RTC_GetCount : rtc_driver.h
- RTC_GetOverflowFlag : rtc_driver.h
- RTC_GetPeriod : rtc_driver.h
- RTC_SetCompareValue : rtc_driver.h
- RTC_SetCount : rtc_driver.h
- RTC_SetPeriod : rtc_driver.h
- SWITCHPORT : XMEGA_power_consumption.c