### - p -

- pcl_configure_clocks() : power_clocks_lib.c , power_clocks_lib.h
- pcl_configure_clocks_dfll0() : power_clocks_lib.h , power_clocks_lib.c
- pcl_configure_clocks_osc0() : power_clocks_lib.c , power_clocks_lib.h
- pcl_configure_clocks_rc120m() : power_clocks_lib.h , power_clocks_lib.c
- pcl_configure_clocks_rcsys() : power_clocks_lib.c , power_clocks_lib.h
- pcl_configure_clocks_uc3l() : power_clocks_lib.c
- pcl_configure_synchronous_clocks() : power_clocks_lib.c
- pcl_configure_usb_clock() : power_clocks_lib.c , power_clocks_lib.h
- pcl_switch_to_osc() : power_clocks_lib.h , power_clocks_lib.c
- pm_asyn_wake_up_disable() : pm_uc3l.h
- pm_asyn_wake_up_enable() : pm_uc3l.h
- pm_bod_clear_irq() : pm.c , pm.h
- pm_bod_disable_irq() : pm.c , pm.h
- pm_bod_enable_irq() : pm.c , pm.h
- pm_bod_get_irq_enable_bit() : pm.c , pm.h
- pm_bod_get_irq_status() : pm.c , pm.h
- pm_bod_get_level() : pm.c , pm.h
- pm_cksel() : pm.h , pm.c
- pm_clear_interrupt_status() : pm_uc3l.h
- pm_config_mainclk_safety() : pm_uc3l.c , pm_uc3l.h
- pm_configure_clocks() : pm.h , pm_conf_clocks.c
- pm_configure_usb_clock() : pm.h , pm_conf_clocks.c
- pm_disable_clk0() : pm.c , pm.h
- pm_disable_clk1() : pm.c , pm.h
- pm_disable_clk32() : pm.c , pm.h
- pm_disable_clk_domain_div() : pm_uc3l.c , pm_uc3l.h
- pm_disable_interrupts() : pm_uc3l.h
- pm_disable_module() : pm.c , pm.h , pm_uc3l.c , pm_uc3l.h
- pm_enable_clk0() : pm.c , pm.h
- pm_enable_clk0_no_wait() : pm.c , pm.h
- pm_enable_clk1() : pm.c , pm.h
- pm_enable_clk1_no_wait() : pm.c , pm.h
- pm_enable_clk32() : pm.c , pm.h
- pm_enable_clk32_no_wait() : pm.h , pm.c
- pm_enable_interrupts() : pm_uc3l.h
- pm_enable_module() : pm.c , pm.h , pm_uc3l.c , pm_uc3l.h
- pm_enable_osc0_crystal() : pm.h , pm.c
- pm_enable_osc0_ext_clock() : pm.c , pm.h
- pm_enable_osc1_crystal() : pm.c , pm.h
- pm_enable_osc1_ext_clock() : pm.c , pm.h
- pm_enable_osc32_crystal() : pm.c , pm.h
- pm_enable_osc32_ext_clock() : pm.c , pm.h
- pm_find_divratio() : pm_uc3l.c
- pm_gc_disable() : pm.c , pm.h
- pm_gc_enable() : pm.c , pm.h
- pm_gc_setup() : pm.h , pm.c
- pm_get_enabled_interrupts() : pm_uc3l.h
- pm_get_interrupts_status() : pm_uc3l.h
- pm_get_reset_cause() : pm.h , pm_uc3l.h
- pm_get_status() : pm_uc3l.h
- pm_get_wake_cause() : pm_uc3l.h
- pm_pll_disable() : pm.c , pm.h
- pm_pll_enable() : pm.c , pm.h
- pm_pll_get_option() : pm.c , pm.h
- pm_pll_set_option() : pm.h , pm.c
- pm_pll_setup() : pm.c , pm.h
- pm_ppcr_rstpun_mode() : pico_power_uc3l064.c
- pm_read_gplp() : pm.c , pm.h
- pm_set_all_cksel() : pm_uc3l.c , pm_uc3l.h
- pm_set_clk_domain_div() : pm_uc3l.c , pm_uc3l.h
- pm_set_mclk_source() : pm_uc3l.h , pm_uc3l.c
- pm_set_osc0_mode() : pm.c
- pm_set_osc1_mode() : pm.c
- pm_set_osc32_mode() : pm.c
- pm_switch_to_clock() : pm.h , pm.c
- pm_switch_to_osc0() : pm.h , pm.c
- pm_wait_for_clk0_ready() : pm.c , pm.h
- pm_wait_for_clk1_ready() : pm.c , pm.h
- pm_wait_for_clk32_ready() : pm.c , pm.h
- pm_wait_for_clk_ready() : pm_uc3l.h , pm_uc3l.c
- pm_wait_for_pll0_locked() : pm.h , pm.c
- pm_wait_for_pll1_locked() : pm.h , pm.c
- pm_write_gplp() : pm.c , pm.h