### - a -

- Abs : compiler.h
- abs : compiler.h
- ADC_ACC_X_CHANNEL : uc3l_ek.h
- ADC_ACC_X_FUNCTION : uc3l_ek.h
- ADC_ACC_X_PIN : uc3l_ek.h
- ADC_ACC_Y_CHANNEL : uc3l_ek.h
- ADC_ACC_Y_FUNCTION : uc3l_ek.h
- ADC_ACC_Y_PIN : uc3l_ek.h
- ADC_ACC_Z_CHANNEL : uc3l_ek.h
- ADC_ACC_Z_FUNCTION : uc3l_ek.h
- ADC_ACC_Z_PIN : uc3l_ek.h
- Align_down : compiler.h
- Align_up : compiler.h
- Assert : compiler.h
- ASTRINGZ : stringz.h
- AT45DBX_SPI : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_MISO_FUNCTION : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_MISO_PIN : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_MOSI_FUNCTION : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_MOSI_PIN : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_NPCS : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_NPCS0_FUNCTION : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_NPCS0_PIN : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_SCK_FUNCTION : uc3l_ek.h
- AT45DBX_SPI_SCK_PIN : uc3l_ek.h
- ATPASTE10 : tpaste.h
- ATPASTE2 : tpaste.h
- ATPASTE3 : tpaste.h
- ATPASTE4 : tpaste.h
- ATPASTE5 : tpaste.h
- ATPASTE6 : tpaste.h
- ATPASTE7 : tpaste.h
- ATPASTE8 : tpaste.h
- ATPASTE9 : tpaste.h
- AVR32_ENTER_CRITICAL_REGION : compiler.h
- AVR32_FLASHCDW_FGPFRLO_SECURE_SSEN_SSDDIS : flashcdw.h
- AVR32_FLASHCDW_FGPFRLO_SECURE_SSEN_SSDEN : flashcdw.h
- AVR32_FLASHCDW_FWS_0_MAX_FREQ : flashcdw.h
- AVR32_FLASHCDW_FWS_1_MAX_FREQ : flashcdw.h
- AVR32_FLASHCDW_HSEN_FWS_0_MAX_FREQ : flashcdw.h
- AVR32_FLASHCDW_HSEN_FWS_1_MAX_FREQ : flashcdw.h
- AVR32_FLASHCDW_REGIONS : flashcdw.h
- AVR32_INTC_MAX_NUM_IRQS_PER_GRP : intc.h
- AVR32_INTC_NUM_INT_LEVELS : intc.h
- AVR32_LEAVE_CRITICAL_REGION : compiler.h
- AVR32_SCIF_OSCCTRL0_OSCEN_DISABLE : scif_uc3l.h
- AVR32_SCIF_OSCCTRL0_OSCEN_ENABLE : scif_uc3l.h
- AVR32_SCIF_OSCCTRL32_OSC32EN_DISABLE : scif_uc3l.h
- AVR32_SCIF_OSCCTRL32_OSC32EN_ENABLE : scif_uc3l.h