### - a -

- amplitude : scif_dfll_ssg_conf_t

### - b -

- bgcr : u_avr32_pm_bgcr_t
- BGCR : u_avr32_pm_bgcr_t
- bod : u_avr32_pm_bod_t
- BOD : u_avr32_pm_bod_t

### - c -

- cfdctrl : u_avr32_pm_cfdctrl_t
- CFDCTRL : u_avr32_pm_cfdctrl_t
- CHANNEL : tLED_DESCRIPTOR
- cksel : u_avr32_pm_cksel_t
- CKSEL : u_avr32_pm_cksel_t
- clock_source : scif_gclk_opt_t
- coarse : scif_dfll_closedloop_conf_t , scif_dfll_openloop_conf_t
- cpu_f : pm_freq_param_t
- cpusel : u_avr32_pm_cpusel_t
- CPUSEL : u_avr32_pm_cpusel_t

### - d -

- dfll0conf : u_avr32_scif_dfll0conf_t
- DFLL0CONF : u_avr32_scif_dfll0conf_t
- DFLL0SSG : u_avr32_scif_dfll0ssg_t
- dfll0ssg : u_avr32_scif_dfll0ssg_t
- diven : scif_gclk_opt_t
- divider : scif_gclk_opt_t

### - e -

- en1k : scif_osc32_opt_t
- en32k : scif_osc32_opt_t

### - f -

- fcmd : u_avr32_flashcdw_fcmd_t
- FCMD : u_avr32_flashcdw_fcmd_t
- fcr : u_avr32_flashcdw_fcr_t
- FCR : u_avr32_flashcdw_fcr_t
- fine : scif_dfll_openloop_conf_t
- fmul : scif_dfll_closedloop_conf_t
- freq_hz : scif_osc_opt_t
- FUNCTION : tLED_DESCRIPTOR
- function : gpio_map_t

### - g -

- gain : scif_osc_opt_t
- gcctrl : u_avr32_pm_gcctrl_t
- GCCTRL : u_avr32_pm_gcctrl_t
- GPIO : tLED_DESCRIPTOR

### - i -

- ICR : u_avr32_pm_icr_t
- icr : u_avr32_pm_icr_t
- IDR : u_avr32_pm_idr_t
- idr : u_avr32_pm_idr_t
- IER : u_avr32_pm_ier_t
- ier : u_avr32_pm_ier_t

### - m -

- maxstep : scif_dfll_closedloop_conf_t
- MCCTRL : u_avr32_pm_mcctrl_t
- mcctrl : u_avr32_pm_mcctrl_t
- mode : scif_osc_opt_t , scif_osc32_opt_t

### - o -

- osc0_f : pm_freq_param_t
- osc0_startup : pm_freq_param_t
- oscctrl0 : u_avr32_scif_oscctrl0_t
- OSCCTRL0 : u_avr32_pm_oscctrl0_t
- oscctrl0 : u_avr32_pm_oscctrl0_t
- OSCCTRL0 : u_avr32_scif_oscctrl0_t
- OSCCTRL1 : u_avr32_pm_oscctrl1_t
- oscctrl1 : u_avr32_pm_oscctrl1_t
- OSCCTRL32 : u_avr32_pm_oscctrl32_t
- oscctrl32 : u_avr32_scif_oscctrl32_t , u_avr32_pm_oscctrl32_t
- OSCCTRL32 : u_avr32_scif_oscctrl32_t

### - p -

- pba_f : pm_freq_param_t
- PBASEL : u_avr32_pm_pbasel_t
- pbasel : u_avr32_pm_pbasel_t
- PBBSEL : u_avr32_pm_pbbsel_t
- pbbsel : u_avr32_pm_pbbsel_t
- pin : gpio_map_t
- PIN_MASK : tLED_DESCRIPTOR
- pinsel : scif_osc32_opt_t
- PLL : u_avr32_pm_pll_t
- pll : u_avr32_pm_pll_t
- PORT : tLED_DESCRIPTOR
- PWM : tLED_DESCRIPTOR

### - r -

- rccr : u_avr32_pm_rccr_t
- RCCR : u_avr32_pm_rccr_t

### - s -

- s16 : Union16 , Union32 , Union64
- s16ptr : UnionPtr , StructPtr , StructVPtr , UnionVPtr , StructCPtr , StructCVPtr , UnionCPtr , UnionCVPtr
- s32 : Union32 , Union64
- s32ptr : UnionCPtr , UnionCVPtr , StructPtr , StructVPtr , StructCPtr , StructCVPtr , UnionPtr , UnionVPtr
- s64 : Union64
- s64ptr : StructPtr , StructCPtr , UnionPtr , UnionVPtr , UnionCPtr , UnionCVPtr , StructVPtr , StructCVPtr
- s8 : Union32 , Union64 , Union16
- s8ptr : UnionVPtr , StructVPtr , StructPtr , UnionCVPtr , UnionCPtr , StructCVPtr , StructCPtr , UnionPtr
- startup : scif_osc32_opt_t , scif_osc_opt_t
- step_size : scif_dfll_ssg_conf_t

### - u -

- u16 : Union16 , Union32 , Union64
- u16ptr : UnionPtr , StructPtr , StructVPtr , UnionVPtr , StructCPtr , StructCVPtr , UnionCPtr , UnionCVPtr
- u32 : Union32 , Union64
- u32ptr : UnionCPtr , UnionCVPtr , StructPtr , StructVPtr , StructCPtr , StructCVPtr , UnionPtr , UnionVPtr
- u64 : Union64
- u64ptr : StructCPtr , StructPtr , UnionPtr , UnionVPtr , UnionCPtr , UnionCVPtr , StructVPtr , StructCVPtr
- u8 : Union32 , Union64 , Union16
- u8ptr : UnionCPtr , StructCPtr , UnionVPtr , UnionCVPtr , StructVPtr , StructPtr , UnionPtr , StructCVPtr
- use_random : scif_dfll_ssg_conf_t

### - v -

- vregcr : u_avr32_pm_vregcr_t
- VREGCR : u_avr32_pm_vregcr_t