### - s -

- scif_clear_interrupts_status() : scif_uc3l.h
- scif_configure_osc_crystalmode() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_dfll0_closedloop_configure_and_start() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_dfll0_closedloop_start() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_dfll0_openloop_start() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_dfll0_openloop_start_auto() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_dfll0_openloop_stop() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_dfll0_openloop_updatefreq() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_dfll0_openloop_updatefreq_auto() : scif_uc3l.h
- scif_dfll0_ssg_enable() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_dfll0_ssg_gc_enable() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_disable_interrupts() : scif_uc3l.h
- scif_enable_interrupts() : scif_uc3l.h
- scif_enable_osc() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_gc_enable() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_gc_setup() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_get_enabled_interrupts() : scif_uc3l.h
- scif_get_interrupts_status() : scif_uc3l.h
- scif_get_pclk_status() : scif_uc3l.h
- scif_is_osc32_ready() : scif_uc3l.h
- scif_is_osc_ready() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_osc32_1kout_dis() : scif_uc3l.h
- scif_osc32_1kout_ena() : scif_uc3l.h
- scif_osc32_32kout_dis() : scif_uc3l.h
- scif_osc32_32kout_ena() : scif_uc3l.h
- scif_pclksr_statushigh_wait() : scif_uc3l.h , scif_uc3l.c
- scif_start_gclk() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_start_osc() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_start_osc32() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_start_rc120M() : scif_uc3l.h , scif_uc3l.c
- scif_start_rc32k() : scif_uc3l.h , scif_uc3l.c
- scif_stop_gclk() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_stop_osc() : scif_uc3l.h , scif_uc3l.c
- scif_stop_osc32() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_stop_rc120M() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h
- scif_stop_rc32k() : scif_uc3l.c , scif_uc3l.h