<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?><Component xmlns="http://actel.com/sweng/afi"><name>SF_Zi1</name><vendor/><library/><version/><fileSets/><hwModel><views/></hwModel><vendorExtension><componentID name="SF_Zi1::work"/></vendorExtension><vendorExtension><state value="GENERATED"/></vendorExtension><vendorExtension><coreDefFile path="../component/work/SF_Zi1/SF_Zi1.cxf"/></vendorExtension><vendorExtension><dependentComponent name="SF_Zi1_MSS::work" newLibrary="" state="GOOD"><instance name="SF_Zi1_MSS_0"/></dependentComponent></vendorExtension><busInterfaces><busInterface><name>UART_0</name><busType library="Internal" name="Group" vendor="Actel" version=""/><slave/><vendorExtensions><used>true</used></vendorExtensions><signalMap><signal><componentSignalName>UART_0_TXD</componentSignalName><busSignalName>UART_0_TXD</busSignalName></signal><signal><componentSignalName>UART_0_RXD</componentSignalName><busSignalName>UART_0_RXD</busSignalName></signal></signalMap></busInterface></busInterfaces><model><signals><signal><name>UART_0_TXD</name><direction>out</direction><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro>OUTBUF_MSS%CRC:46539%</padMacro><padMacroPin/><packagePin>Y22</packagePin><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>UART_0_RXD</name><direction>in</direction><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro>INBUF_MSS%CRC:49473%</padMacro><padMacroPin/><packagePin>U18</packagePin><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>MSS_RESET_N</name><direction>in</direction><export>true</export><vendorExtensions><pad>true</pad><padMacro>INBUF_MSS%CRC:49473%</padMacro><padMacroPin/><packagePin>R1</packagePin><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>TDO</name><direction>in</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>TRSTB</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>TMS</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>TDI</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>TCK</name><direction>out</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>NSYSRESET</name><direction>in</direction><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal><signal><name>IO_OUT</name><direction>out</direction><left>3</left><right>0</right><export>false</export><vendorExtensions><pad>false</pad><used>true</used></vendorExtensions></signal></signals></model></Component>