Resource Usage Report for MC_System_top 

Mapping to part: m2s010fbga484-1
Cell usage:
CCC             1 use
CLKINT          2 uses
MSS_010         1 use
RCOSC_25_50MHZ  1 use
CFG1           15 uses
CFG2           461 uses
CFG3           712 uses
CFG4           744 uses

Carry cells:
ARI1            1372 uses - used for arithmetic functions
ARI1            152 uses - used for Wide-Mux implementation
Total ARI1      1524 uses


Sequential Cells: 
SLE            2276 uses

DSP Blocks:    7 of 22 (31%)
 MACC:         3 Mults
 MACC:         4 MultAdds

I/O ports: 28
I/O primitives: 27
BIBUF          8 uses
INBUF          7 uses
OUTBUF         11 uses
TRIBUFF        1 use


Global Clock Buffers: 2 of 8 (25%)


Total LUTs:    3456

Extra resources required for RAM and MACC interface logic during P&R:

RAM64x18 Interface Logic : SLEs = 0; LUTs = 0;
RAM1K18  Interface Logic : SLEs = 0; LUTs = 0;
MACC     Interface Logic : SLEs = 252; LUTs = 252;

Total number of SLEs after P&R:  2276 + 0 + 0 + 252 = 2528;
Total number of LUTs after P&R:  3456 + 0 + 0 + 252 = 3708;

