Resource Usage Report for MC_System_top 

Mapping to part: m2s010fbga484-1
Cell usage:
CCC             1 use
CLKINT          3 uses
MSS_010         1 use
RCOSC_25_50MHZ  1 use
CFG1           51 uses
CFG2           669 uses
CFG3           1138 uses
CFG4           1033 uses

Carry cells:
ARI1            2005 uses - used for arithmetic functions
ARI1            146 uses - used for Wide-Mux implementation
Total ARI1      2151 uses


Sequential Cells: 
SLE            3469 uses

DSP Blocks:    7 of 22 (31%)
 MACC:         1 Mult
 MACC:         6 MultAdds

I/O ports: 29
I/O primitives: 28
BIBUF          8 uses
INBUF          6 uses
OUTBUF         13 uses
TRIBUFF        1 use


Global Clock Buffers: 3 of 8 (37%)


Total LUTs:    5042

Extra resources required for RAM and MACC interface logic during P&R:

RAM64x18 Interface Logic : SLEs = 0; LUTs = 0;
RAM1K18  Interface Logic : SLEs = 0; LUTs = 0;
MACC     Interface Logic : SLEs = 252; LUTs = 252;

Total number of SLEs after P&R:  3469 + 0 + 0 + 252 = 3721;
Total number of LUTs after P&R:  5042 + 0 + 0 + 252 = 5294;

